入札公告

下記の業務を一般競争入札にて施工業者を決定いたしますので公告します。

令和7年10月14日

佐世保食肉センター株式会社

代表取締役社長　田中　要

①　工事名　　牛・豚部分肉加工処理施設

部分肉搬送コンベヤ設置工事

②　工事場所　　長崎県佐世保市干尽町3番地42

③　予定工期　　契約締結後より令和８年3月20日まで

　　　　　　　　　＊本工事は、長崎県及びALICによる補助金交付決定が必要となるため、入札等を含め契約後の工期等の変更ある場合には、契約者と協議させていただきます。

④　予定価格　　公表しない

⑤　最低制限価格　　設けない

⑥　支払条件　　契約金　　なし

　　　　　　　　　　中間金　　なし

　　　　　　　　　　清算金　　令和８年３月31日予定

　　　　　　　　　　但し、工事完了検査が早まるなど工期等が変更になる場合には、契約者と協議させていただきます。

⑦　契約保証金　　設けない

⑧　入札保証金　　免除する

⑨　工事概要　　既存部分肉搬送用コンベヤの老朽化による衛生環境の劣化及び作業効率の低下に伴う更新工事であり、食肉衛生検査所よりも「施設等の経年劣化による不調や損耗等が認められるため計画的な更新の実施」との指摘も上がっているため、衛生管理の向上及び作業効率の向上を目的として新設の部分肉搬送用コンベヤを導入する。

　　　　　　　　　＊詳細は仕様書にてご確認ください。

⑩　入札方法　　指定用紙にて令和7年10月23日必着の郵便入札

及びスケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（簡易書留）とする

　＊指定用紙については、担当にお問い合わせください。

⑪　お問合せ先　　佐世保食肉センター株式会社

　　　　　　　　　　　担当　内海

　　　　　　　　　　　副担当　高戸

　　　　　　　　　　　TEL　　0956-31-5171

牛・豚部分肉加工処理施設　部分肉搬送コンベヤ設置工事仕様書

１　工事名称

 牛・豚部分肉加工処理施設　部分肉搬送コンベヤ設置工事

　　　　詳細内訳については別紙仕様リスト参照

２　契約期間

　　　契約締結の日から令和8年3月20日まで

３　工事概要

　　　既存部分肉搬送用コンベヤの老朽化による衛生環境の劣化及び作業効率の低下に伴う更新工事であり、食肉衛生検査所よりも「施設等の経年劣化による不調や損耗等が認められるため計画的な更新の実施」との指摘も上がっているため、衛生管理及び作業効率の向上を目的として新設の部分肉搬送用コンベヤを導入する。また牛ライン及び豚ラインの既存コンベヤを一括で更新を行い費用の軽減を見込む。

４　保証

　　　本件契約期間中、他の業務に支障をきたすことのないよう作業し、異常については原因究明に努めること。

５　一般事項、その他

(1) 保守点検方法

　　　設備の技術基準、メーカーマニュアル等を遵守すること。

(2) 現場代理人（保守点検責任者）

　　　保守点検期間中は、対象設備に精通した専門技術者を１名以上常駐させること。

(3) 業務実施場所の安全衛生管理

　　　業務実施場所の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり関係法令等に従ってこれを行うこと。

　(4) 災害及び公害の防止

　　　業務に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処理すること。

(5) 場内点検作業においては、内履きと外履きを分けて作業を行うこと。

(6) 清掃・産廃物処理

　　　業務終了の際には、当該業務に関連する部分のあと片付け及び清掃を行うこと。なお、業務に伴い廃棄物が発生した場合は、廃棄物処理法等関係法令に基づき適切に処理をすること。

　(7) 実施工程表

　　　業務開始に先立ち実施工程を作成し、施設管理者の承諾をうけること。

(8)　緊急時の対応

　①　軽微なものについては（部品等が発生しない場合）、無償で対応すること。

　②　本契約内容に含まれない部品等が発生する場合は、施設管理者と協議により対応すること。

　③　保守に伴うグリスアップ、機器の清掃・調整を必要に応じて行うものとする。

(9) 支給及び貸与品

　　　業務に関わる電気、水の使用、その他については施設管理者との協議によること。

　(10)その他

　　　本仕様以外の仕様及び不明事項発生については、施設管理者との協議によること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　　上

牛・豚部分肉加工処理施設　部分肉搬送コンベヤ設置工事仕様リスト

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 名称・仕様 | 数量 | 単位 | 備考 |
| **Ⅰ.** | **牛カットコンベヤ更新工事** |  |  |  |
| 1 | 　コンベヤまな板受け台　寸法：長さ約7,000　幅約810　/まな板含む | 1 | 式 |  |
| 2 | 　仮設ステージ | 1 | 式 |  |
| 3 | 　送　　　料　（重量搬入） | 1 | 式 |  |
| 4 | 　作　業　費 | 1 | 式 |  |
| 5 | 　電気工事費　（部材含む） | 1 | 式 |  |
| 6 | 　交通宿泊費 | 1 | 式 |  |
| 7 | 　撤去処分費 | 1 | 式 |  |
| 8 | 　諸　経　費 | 1 | 式 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 名称・仕様 | 数量 | 単位 | 備考 |
| **Ⅱ.** | **豚カットコンベヤ更新工事** |  |  |  |
| 1 | 　コンベヤ①まな板受け台　寸法：長さ約7,800　幅約715　/まな板含む | 1 | 式 |  |
| 2 | 　コンベヤ②まな板受け台　寸法：長さ約4,620　幅約500　/まな板含む | 1 | 式 |  |
| 3 | 　仮設ステージ | 1 | 式 |  |
| 4 | 　送　　　料　（重量搬入） | 1 | 式 |  |
| 5 | 　作　業　費 | 1 | 式 |  |
| 6 | 　電気工事費　（部材含む） | 1 | 式 |  |
| 7 | 　交通宿泊費 | 1 | 式 |  |
| 8 | 　撤去処分費 | 1 | 式 |  |
| 9 | 　諸　経　費 | 1 | 式 |  |